
**T-CLIP –**SISTEM DE FIXARE

***Sistem de fixare pentru profilele din aluminiu***

|  |
| --- |
| **Decrierea produsului**:   * Se fixeaza in exclusivitate cu accesoriile Tarifold PRO sau cu orice alte accesorii, pe aproape toate marcile de profile din aluminiu (cu fanta de 8 sau 10mm) * Sistem de fixare in curs de brevetare, format dintr-un insert si o cheie, ce se realizeaza manual * Poate sustine o sarcina de minim 5 kg (grosimea maxima a obiectului trebuie sa fie de 3 mm) |
| **Beneficiile produsului** :   * Fixarea pe profilul din aluminiu este foarte eficienta: T-Clip se adapteaza oricarui profil cu fanta de 8 sau 10 mm (in cadrul liniilor de productie, posturilor de lucru, masini…) * Se fixeaza in exclusivitate cu accesoriile Tarifold Pro (suportul pentru documente, pentru cabluri, pentru obiecte magnetice sau sistemul de prezentare…) * Se poate fixa si cu celelalte ustensile tehnice   (comutatoare, cabluri, cutii de putere…)   * Universal: se fixeaza pe aproape toate marcile de profile din aluminiu: Apore, Bosch Rexroth, Elcom ITEM, Flexlink, Hepco, Kanya, MayTec, Minitec, Misumi, MK, Modular, Norcan…. * Acces usor la produse datorita deschiderii laterale a cutiei; optimizarea stocului * Fabricat in Franta |
| **Puncte cheie**:   * Sistem de fixare unic. * Un produs ce raspunde necesitatilor clientilor. * Economie de timp si de bani. |





*Produsele se vandseparat*

*Produits vendus séparément*

**Detalii tehnice**:

Potentialul de reciclare:


* Cheia: 100% (mijloace speciale de reciclare)
* Insertul: 100% (mijloace speciale de reciclare)

Forta:

* Prin tragere: 9 kg
* Prin glisare: 5 kg

Operatie:

* T-Clip 8 mm



Piesa trebuie fixata pe

profilul din aluminiu

Insert de 8 mm

Cheia

Largimea fantei

Grosimea piesei

ce trebuie fixata

Inaltimea fantei


Piesa ce se fixeaza cu T-clip

trebuie sa aiba o gaura de 15 mm

* T-Clip 10 mm

Grosimea piesei

ce trebuie fixata



Insert de 10 mm

Cheia

Largimea fantei

Inaltimea fantei

Piesa ce se fixeaza cu T-clip

trebuie sa aiba o gaura de 15 mm

Piesa ce trebuie fixata pe

profilul din aluminiu



**Caracteristici logistice**:

Ambalare:



* 1 cutie de carton, imprimata cu o singura culoare, cu deschidere intr-o parte, cu informatii in limba engleza : 25 de unitati (25 chei + 25 inserti)

Dimensiuni si greutate:



* 1 cutie cu 25 T-Clips 8 mm : 90 x 90 x 60 mm, 96 g
* 1 cutie cu 25 T-Clips 10 mm : 90 x 90 x 60 mm, 103 g
* Cheie de 8/10 mm (functioneaza si cu insertul de 8 si cu cel de 10 mm): 1,4 g



* Insert de 8 mm: 1,4g



* insert de 10 mm: 1,7g



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nume | Ref. | Imaginea produsului | Imaginea cutiei | Codul EAN | Prêt Net in€ |
| Cutie cu 25 T-Clip 8 mm | 920201 | I:\commun\Marketing\TARIFOLD PRO\pHOTOS\3D\clip-34.png | I:\commun\Marketing\TARIFOLD PRO\pHOTOS\Packshot BAS_DEF\IMG_9323 (800x533).jpg | 3377999202010 |  |
| Cutie cu 25 T-Clip 10 mm | 920202 | I:\commun\Marketing\TARIFOLD PRO\pHOTOS\3D\clip-34.png | I:\commun\Marketing\TARIFOLD PRO\pHOTOS\Photos_Packaging\IMG_5328.jpg | 3377999202027 |  |